**СТАНДАРТНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ VSAT**

Как оценить затраты на подключение к спутниковому интернету? Стоимость работ по установке комплекта VSAT "под ключ" складывается из стоимости стандартных работ, стоимости доставки оборудования к месту монтажа и при необходимости стоимости нестандартных работ.

**Виды и стоимость работ по монтажу оборудования VSAT**

| **Тип работ** | **Стандартный монтаж** | **Дополнительные работы/опция к стандартному монтажу** | **Цена доплаты за единицу, руб. с НДС** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доставка оборудования к месту монтажа** | В приделах города | При расстоянии до объекта свыше 10 км | Из расчета 30 рублей за 1 км |
| **Монтаж антенного поста, приемопередатчика, модема** | Стандартные работы | Дополнительно оплачиваются работы с использованием подъемных механизмов, изготовление нестандартных опор и проектов на них, | По прайсу |
| **Наведение антенного поста на ИСЗ** | Да | - | - |
| **Заблаговременное согласование даты производства монтажа** | Не менее 2 рабочих дней | Срочный монтаж | 3000 |
| **Монтаж выходного и праздничного дня** | - | Да | 1400 |
| **Включение комплекта спутникового оборудования в сеть AltegroSky и подключение к нему одного персонального компьютера Клиента** | Да | - | - |
| **Создание Лицевого счета Клиента в AltegroSky и Личного кабинета на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru** | Да | - | - |
| **Тестирование и инструктаж Клиента, в т.ч. по вопросу работы в Личном кабинете на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru** | Да | - | - |
| **Беспрепятственный доступ на объект** | Отсутствие дополнительных ограничений по въезду на территорию (требование заблаговременной отсылки паспортных данных) |  | 500 |
| **Высота подвеса антенного рефлектора** | До 5 м от уровня земли | Выше от 5 м до 8,5 м/при наличии техн.возможности | 2000 |
| **Использование вышки для высотного монтажа (цена зависит от расстояния от МКАДа)** | - | Да | До 15000 |
| **Используемая опора для крепления антенного рефлектора** | Настенная | Плоская/индивидуальная | 4500 |
| **Прокладка кабельной трассы RF длиной не более 30м** | Открытая | Более 15 м | 100 за 1 м |
| **Беспрепятственный ввод кабельной трассы RF в строение** | Толщина стены до 50 см | Толщина стены более 50 см | 2000 |
| **Электропитание 220в на период проведения работ** | Имеется на расстоянии не более 50 м от места расположения внутреннего оборудования | Использование бензогенератора исполнителя | 1500 |
| **Помехи в направлении спутника** | Отсутствуют | Подрезка деревьев при наличии возможности | 2000 |
| **Подбор и согласование с заказчиком места для размещения антенного поста, маскировка его за трубами, скосами крыш и т.п.С прицеливанием на ИСЗ** | Нет | Да | 2000 |
| **Демонстрация работоспособности канала Заказчику** | На компьютере Заказчика/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | - | - |
| **Подключение ПК Заказчика и проверка работоспособности на нем** | Один/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | Второй и далее | 500 |
| **Монтаж и настройка внутренней точки доступа wifi** | Нет | Да | 1500 |
| **Монтаж и настройка внешней точки доступа wifi** | Нет | Да | 2000 |
| **Установка коммутатора (свич)** | Нет | Да | 1000 |
| **Кроссировка витой пары на коммутатор с разъемами** | Нет | Да | 1000 за один кабель |
| **Перенаведение антенного поста клиента (только при условии видимости в точке установки терминала одного из доступных спутников сети AltegroSky)** | - | Да | 5000 |